**Blankett för riskbedömning och handlingsplan**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivitet:  Exempel: Blankett för riskbedömning och handlingsplan | | | | | | |
| Dokumentet framtaget av:  Sara Westholm, HNS | Dokumentdatum:  2017 | Godkänt av (sign.): | | Version:  1 | Sida: | |
|  |  |  | |  |  | |
| **Riskbedömningen omfattar följande plats/platser:**  **Användning av fyrhjuling/ATW** | | | Datum:  2017-08 | | | Riskbedömningen genomförd av:  Ange namn | |
| **Beskrivning av användningsområde:**  ATW:n av modellen ([ange modell](http://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/vag/korkort/4-hjuling_ts201502_webb_2016-11-25.pdf)) används i huvudsak för att vattna och sladda ridbana och ridhus. Den körs aldrig av anställd personal i terräng eller på väg. | | | **Modell ATW** [Ange modell](http://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/vag/korkort/4-hjuling_ts201502_webb_2016-11-25.pdf) | | | **Instruktion ifrån tillverkaren** Fyll i ev instruktioner ifrån tillverkaren | |
| **Förutsättning för användning av ATW:** Endast personer som fått tillstånd av verksamhetschefen får använda ATW:n. Dessa personer måste ha nedanstående komptens: Om ATW är registrerad som (välj rätt modell): Terränghjuling: Förarbevis för terräng Motorcykel: B-körkort  Traktor A: B-körkort eller traktorkort.  Traktor B: Får köras på allmän väg av den med B-körkort Moped A: AM eller högre  Moped B: Körkort, traktorkort eller förarbevis för moped klass II,men också av den som har fyllt 15 år före 1 oktober 2009. | | | **Skyddsutrustning** Hjälm ska användas. Långbyxor och tröja. | | | **Instruktion för användning** ATW:n får enbart användas för uppgifter i verksamheten som finns angivna i arbetsbeskrivningarna för respektive anställd och ej under ensamarbete. ATW:n får inte användas på väg. Körning i terräng måste godkännas av verksamhetschefen och får bara genomföras av person som har kunskap och vana av detta.  ATW:n får inte framföras i hastighet över 30 km/tim.  ATW:n får inte användas om inte andra kollegor finns i tjänst. Kollega ska alltid meddelas när ATW:n ska användas. Mobiltelefon skall alltid tas med för att kunna användas vid eventuella nödsituationer. | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultat av riskbedömning | | | Handlingsplan | | | |
| **Riskkällor och risker** | **Sannolik-het 1-5** | **Konse- kvens** | **Åtgärder** | **Ansvarig** | **Klart när?** | **Uppföljning/ kontroll** |
| ATW:n kan välta om man kör på något. Personen kan få ATW:n över sig och bli klämd eller flyga av och skada sig i fallet. | 2 | 4 | Skyddsutrustning. Kör på plant underlag, håll hastighetsbegränsningen. | Verksamhets-chef |  |  |
| Bromsarna kan krångla så att ATW:n inte stannar eller stannar för tvärt. Risk att köra in i något eller att flyga av ATW:n. | 1 | 4 | Regelbunden kontroll av bromsar och övriga delar. Använd skyddsutrustning. | Anläggnings-ansvarig, personal som använder ATW. |  |  |
| Inget fäste vid halka, ATW:n kan välta och man kan få den över sig. | 2 | 4 | Köpa in snökedjor till vintern och alltid använda vid halt underlag. | Anläggnings-ansvarig |  |  |
| Ensamarbete: Risk att ovanstående inträffar och personen arbetar själv och inte kan få hjälp. Risk för att en skada i så fall förvärras. | 2 | 5 | ATW:n får bara användas när övrig personal finns på plats. Innan arbete med ATW skall kollega meddelas så att någon är medveten om att ATW:n används. Mobiltelefon ska medtagas. | Verksamhets-chef, personal som använder ATW. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |